***מסנן מים ELKA CLS-10***



**1.1**

הוראות הרכבה ושימוש

2 כניסות

כללי

זרימת המים בכיוון החץ

מיכל זה מגיע עם 4 פקקים ו4 תפסניות (קליפסים) בקטרים 6 או 8 .

לפני השימוש וחיבור צינורות יש להסיר את הפקקים הנדרשים לשימוש קוטר 8 ואו קוטר 6 כניסה / יציאה. (ראה 1.1)

אופן הסרת הפקקים

2 יציאות

הסר תפסניות

לחץ קפיץ כלפי מטה עם כלי מברג או כף(ראה 2.1).

2 קפיצים

משוך את הפקק כלפי מעלה החוצה.

בשלב זה יש להסיר פקק כניסה ופקק יציאה לפי הקוטר הנדרש.

**חיבור צינור יציאה**

חבר צינור כניסת מים קוטר 6 או קוטר 8 לפי הצורך עם כיוון הזרימה המסומן על מיכל בחץ.

**ניקוי מסנן**

2 תפסניות

פתח מים למשך 3 דקות של זרימה רציפה לצורך ניקוי המסנן.

**2.1**

סגור את המים לאחר 3 דקות.

חיבור צינור יציאה

חבר צינור יציאה קוטר 6 או 8 לפי הצורך

הדק פרסות לקצוות.

החלפת מסנן

זכור להחליף מסנן כל חצי שנה.

הערה – חובה להתקין מקטין לחץ ביציאה של ברז ההזנה על מנת להבטיח שימוש נכון למסנן.